Zunächst wird die Nullage der Drehwaage bestimmt, wobei sich alle vier Kugeln in einer Ebene befinden sollten.

Anschließend werden die großen Kugeln vorsichtig um den Winkel $\alpha = 45 \degree$ ausgelenkt.
Über mindestens fünf Perioden wird nun in Abständen von je 15 Sekunden die Auslenkung des Lichtzeigers $y(t)$ bestimmt.
Auch die Maximalausschläge werden notiert.
Jetzt werden die großen Kugeln um den Winkel $90 \degree$ zurückgedreht,
sodass ein Winkel von $\alpha = -45 \degree$ gegenüber der anfänglichen Position eingestellt ist.
Die obige Messung wird nun wiederholt.
