Bei der gesamten Versuchsdurchführung ist zu beachten, dass die Gewichte nur bei arretierter Waage aufgelegt oder entnommen werden
und ausschließlich mit der Pinzette berührt werden.
Außerdem darf die Tür nicht geöffnet werden, solange die Waage nicht arretiert ist oder Hochspannung an den Platten anliegt.

Zuerst wird bei arretierter Waage ein Gewicht der Masse $m=\unit[3]{g}$ $(\unit[4]{g})$ auf die Waagschale gelegt.
Anschließend wird die Spannung $U = \unit[2\,(3,4,5)]{kV}$ eingestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Waage sich im Gleichgewicht befindet\footnote{Das bedeutet hier nicht, dass beide Waagschalen sich auf einer Höhe befinden, sondern dass die Waagschalen sich nicht bewegen.}.
Der Plattenabstand $d$ wird nun vorsichtig vergrößert und der Wert notiert, bei dem die obere Kondensatorplatte abgehoben wird.
Diese Messung wird für alle angegebenen Werte wiederholt.

Jetzt wird für jede Messreihe ein fester Plattenabstand $d = \unit[2\,(2.5,3,4)]{mm}$ eingestellt.
Man legt nun Gewichte der Masse $m$ zwischen $\unit[1]{g}$ und $\unit[4]{g}$ auf und legt dann eine ausreichend große Spannung $U$ an die Platten an, so dass die Waage in ihrer Gleichgewichtslaage verbleibt.
Die Spannung wird dann langsam verringert und wiederum der Wert notiert, bei dem die obere Kondensatorplatte abgehoben wird.
Auch diese Messung wird für die angegebenen Werte wiederholt.
