In diesem Versuch soll das Magnetfeld verschiedener Spulen gemessen werden.
Hierzu wird eine Induktionsspule und eine Hall-Sonde verwendet.
Besonders die Unterschiede in der Genauigkeit beider Messmethoden sollen untersucht werden.
Auch wird der Einfluss des Verhältnisses von Durchmesser und Länge der zu messenden Spulen auf das resultierende Magnetfeld genauer betrachtet.
