Zunächst wird die in Abbildung~\ref{fig:Schaltplan} dargestellte Schaltung aufgebaut.
Während der ersten Messungen muss die Rückkopplungsspule aus der Luftspule entnommen werden.
Für Basisströme $I_\mathrm{B} \in \{\unit[0.1]{mA},\unit[0.2]{mA},\unit[0.3]{mA},\unit[0.4]{mA},\unit[0.5]{mA}\}$ werden nun die jeweiligen Kennlinien für die Abhängigkeit des Kollektorstroms $I_\mathrm{C}$ von der Emitter-Kollektor-Spannung $U_\mathrm{EC}$ gemessen.
$U_\mathrm{EC}$ sollte hierbei von $\unit[0]{V}$ bis $\unit[8]{V}$ variiert werden.
Dabei ist auf eine gute Auflösung vor allem in Bereichen starker Steigung und Steigungsänderung zu achten.

Jetzt wird die Emitter-Kollektor-Spannung auf $U_\mathrm{EC} = \unit[8]{V}$ eingestellt und die Abhängigkeit des Kollektorstroms $I_\mathrm{C}$ vom Basisstrom $I_\mathrm{B}$ für Basisströme zwischen $\unit[0]{mA}$ und $\unit[0.5]{mA}$ notiert.

Anschließend wird der Basisstrom auf $I_\mathrm{B} = \unit[0.4]{mA}$ eingestellt.
Die Emitter-Kollektor-Spannung verbleibt bei $U_\mathrm{EC} = \unit[8]{V}$.
Danach wird die Rückkopplungsspule vorsichtig in die Luftspule geschoben, bis an den Wechselstrommessgeräten ein Ausschlag zu sehen ist.
Mit Hilfe des Oszilloskops kann nun die Spule dergestalt verschoben werden, dass sich eine sinusförmige Schwingung einstellt.
Es ist darauf zu achten, dass der Spannungsausschlag möglichst nur die Hälfte des Vollausschlags beträgt.
Für jeden der verfügbaren Kondensatoren wird nun der Wechselstrom $I_\sim$, die Wechselspannung $U_\sim$ und die Frequenz $\nu$ der Schwingung notiert.
Sowohl die verwendeten Kapazitäten als auch der Transistortyp sind schließlich zu notieren.
