Zunächst ist zu bemerken, mit welch geringem Messaufwand das Ergebnis zu erzielen war.
Verglichen mit anderen Messvarianten scheint die Gravitationswaage also eine sehr simple, aber trotzdem recht genaue Messung zu erlauben.

Es fällt jedoch auf, dass bei der ersten Messung die neue Ruhelage in Richtung der ursprünglichen Nulllage zu driften scheint.
Eine Erklärung hierfür wäre, dass der Faden möglicherweise vor Beginn des Versuchs eine Torsion aufwies.
Man kann annehmen,
dass eine weitere Torsion des Fadens in die Richtung der bereits vorhandenen Verdrillung
auch zu plastischen Verformungen führt, die dann die gemessenen Nichtlinearitäten hervorrufen.
Dafür spricht auch, dass die Messungen bei Torsion in die andere Richtung den Erwartungen entsprachen,
der Faden also wieder ein lineares Verhalten aufwies.
Die Verdrillung in diese Richtung führte also wahrscheinlich nicht zur Verformung des Materials.
Möglich wäre auch eine über die Dauer des Versuchs zunehmende statische Aufladung der Luft,
da am Versuchstag ein Gewitter aufzog. Trotz des Kupfergitters könnte dies zu einer Störung der Messung führen.

Grundsätzliche Fehlerquellen des Versuchs bestehen außerdem in der statischen Aufladung der Kugeln an sich,
die bei zu großen Ladungen auch durch das Kupfergitter Kräfte auf die kleinen Kugeln auswirken würden.
Auch die Masse des Gebäudes könnte sich auf die Genauigkeit des Versuchs auswirken.
Da die verwendete Apparatur I in Fensternähe aufgebaut ist,
könnte die einseitige Masseverteilung des Gebäudes zu einer grundsätzlichen Auslenkung der kleinen Kugeln beitragen.
